[붙임 1]

지원대상 광고물 디자인 가이드라인

구 분	주 요 내 용
형 태	◦ 벽면이용간판(판류형, 입체형)
색 채	◦ 판류 및 지지대 : 건물 유사색 ◦ 문자색 : 건물과 조화로운 색
간판및 문자크기	◦ 표시 완화․제한 고시안, 옥외광고물 관련 법령 및 조례 준수 - 가로 : 벽면가로 폭의 80%이내, 최대 9.9m - 세로 : 입체형 45㎝이내, 판류형 80㎝ 이내 - 두께 : 벽면으로부터 30㎝이내(Bar의 폭은 20㎝ 이내) ※ 광고물의 문자는 원칙적으로 한글맞춤범, 외국문자로 표기시 한글과 병기 ※ 은평뉴타운지구(진관동 전역), 재개발, 재건축지역은 입체형 설치 ※ 간판개선사업 구간 신규, 교체 광고물은 개선사업 광고물과 동일유형 설치
조 명	◦ LED 조명
예 시	벽면이용간판(판류형)
	벽면이용간판(입체형)

※ 가이드라인 준수, 설치 간판 외에 불법간판이 있을 시 모두 철거