2026 AI선박 기자재 및
첨단부품 실증지원사업

KTR 보유장비 현황

2026. 08. 31.

보유기관	장비분야	연구시설·장비명	주요 SPEC	활용분야
KTR	시험	만능재료시험기	100 kN	복합재물성 측정
	시험	균열진전율시험기	100 kN	수명 신뢰성측정
	시험	파과인성시험기	MTS 250 kN	수명 신뢰성측정
	시험	촉진내후성시험기	6500W	노후와저항성시험
	시험	복합재 충격시험기	2.82 J ~ 22.6 J	충격에너지측정
	시험	극저온항온항습기	-70 ~ 160 ℃	환경조건시험
	시험	열변형온도시험기	Max 290 ℃	열적특성시험
	시험	시차열중량분석기(TGA/DSC)	-70 ~ 500 ℃	열분석
	시험	시차주사열량분석기(DSC)	20 ~ 1000 ℃	열분석
	시험	오존균열시험기	30 ~ 60 ℃, 0.2 ~ 200 ppm	오존균열저항성
	시험	마찰계마모시험기	1000 N	마찰특성
	시험	장기정수압시험기	MAX 400 bar	물성평가
	시험	촉진내후성시험기	UVA, UVB	자외선 안정성 평가
	시험	태양광 환경챔버	Spectrum : (280 ~ 3 000) nm	인공 태양광원을 이용한 내후성 평가
	시험	염수분무시험기	Fog (20 ~ 60) ℃ Dry (20 ~ 70) ℃	염수 분위기의 내구성 평가
	시험	복합싸이클시험기	(-20 ~ +70) ℃ (50 ± 95) % R.H.	복합환경 시뮬레이션
	시험	콘칼로리미터시험기	열유속(Heat Flux): 0 ~ 100 kW/m²	총방출열량 측정
	시험	가스유해성시험기	300 ~ 950 ℃	Mouse의 평균행동 정지시간 측정
	시험	불연성시험기	1000 ℃	불연재료의 질량감소율, 최고온도와 최종평형온도와의 차 측정

2026년도 AI선박 기자재 및 첨단부품 실증지원사업